ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
оконных и балконных блоков из дерева
производства WOODER

1. Транспортировка изделий
-окна и балконные двери (далее – изделия) должны транспортироваться на
специальных наклонных опорных стойках с углом наклона не более 20° от
вертикали
-при отсутствии специальных наклонных стоек, изделия должны
транспортироваться только в вертикальном положении
-низ изделий (промаркировано на упаковке) должен располагаться на полу
транспортного средства
-крепление изделий должно обеспечить их жесткую фиксацию во время
транспортировки, а также исключить их взаимное перемещение
-механическое крепление (гвозди, шурупы и т.д.) допускается только по центру
внешней стороны рамы, длина креплений не более 60мм.
-транспортное средство должно быть закрытого типа, исключающее внешнее
воздействие на изделия (атмосферные осадки, пыль, грязь и т.д.)
2. Выгрузка изделий
-выгрузка изделий должна производиться в заводской упаковке
-при распаковке изделий до выгрузки, ответственность за механические
повреждения лежит на выгружающей стороне
-снятие створок до и после выгрузки допускается только специальной монтажной
ручкой ROTO (мат. номер 311029), использование молотка категорически
запрещено
3. Хранение изделий до установки
-хранение изделий допускается в закрытом помещении или под навесом,
исключающим воздействие атмосферных осадков
- изделия должны храниться на специальных наклонных опорных стойках с углом
наклона не более 20° от вертикали или в вертикальном положении
-относительная влажность воздуха при хранении не должна превышать 60%
4. Монтаж изделий
-от монтажа изделий во многом зависит их функциональность и долговечность
-окна и балконные двери не являются несущими конструкциями здания, никаких
нагрузок от стен, крыши, перекрытий и т.д. на наши изделия передаваться не должно
-монтаж изделий должен осуществляться в соответствие с ГОСТ 30971-2002
«Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам.
Технические условия»
-монтаж должен осуществляться квалифицированными специалистами,
имеющими специальное разрешение (лицензию)
-после монтажа изделия должны быть зафиксированы строго в вертикальной и
горизонтальной плоскости
-деформация рам за счет расширения монтажной пены и механических креплений
в проеме не допускается
-подоконник не должен перекрывать тепловые потоки от радиаторов отопления к
изделиям
-после монтажа должна быть произведена окончательная регулировка изделий

5. Эксплуатация изделий после монтажа
-изделия должны эксплуатироваться при относительной влажности воздуха до
60% и температуре 10-30°С
-ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ просим уделить на температурно-влажностный режим во
время проведения строительных работ
-не допускается попадания строительных растворов (цемент, штукатурка,
шпатлевка и т.д.) на изделия
-для очистки столярных изделий следует применять только неагрессивные
вещества, не содержащие абразивы и органические растворители.
-изделия следует предохранять от механических повреждений
-рекомендуем два раза в год (весной и осенью) со стороны улицы обрабатывать
изделия набором по уходу за окнами REMMERS
-на четвертом-пятом году эксплуатации изделие необходимо почистить с
наружной стороны, при необходимости прошлифовать и обработать один раз
тем покрытием, чем было окрашено первоначально (акриловая краска или лак на
водной основе).
если деревянные части изделия подвергались сильному ультрафиолетовому
излучению или воздействию неблагоприятных условий (например – град), то их
поверхность должна быть обработана таким же образом, как описано выше.
-на шестом-седьмом году эксплуатации при необходимости выполнить действия,
указанные в предыдущем пункте на внутренней стороне изделия.
-в дальнейшем производить обработку согласно вышеперечисленным интервалам
-при всякой обработке краской (лаком) следить за тем, чтобы уплотнители не
закрашивались
-части фурнитуры смазываются раз в год (см. схему ниже). Благодаря этому
фурнитура Вы предохраняете от заеданий и увеличиваете срок её службы.
-обязательны ежедневные проветривания. В зимнее время (в период сильных
морозов), в связи с большой разностью температур в помещении и на улице,
возможно появление влаги на внутренней поверхности стекла (конденсат),
которое нужно устранять путем проветривания.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие оконных и балконных
деревянных блоков требованиям ниже перечисленных стандартов при условии
соблюдения потребителем правил, изложенных в настоящей инструкции.
Уход за поставленными по настоящему договору изделиями осуществляет
Покупатель за свой счет.
Срок гарантии 36 месяцев со дня отгрузки окон потребителю. Гарантия не
распространяется на механические повреждения и дефекты, связанные с
неправильной эксплуатацией изделий.
Все замечания и предложения по качеству изделий направляйте по адресу:
222140, РБ, Минская обл., Борисовский р-н, д. Углы, ул. Октябрьская 11-12, тел./
факс +375-1777-78-54-31.
Инструкция составлена в соответствии с положениями СТБ 939-93, ГОСТ 475-78, ГОСТ 6629-88,ГОСТ 24698-81. ГОСТ 21779-82, ГОСТ 16269-86, ГОСТ 11214-86,
СТБ 939-93, СНиП 3.03.01-87, и гарантирует соответствие изделий требованиям
настоящего стандарта.